El ultrasonido multifrecuencia en clase E. FISIOSONIC® es un nuevo aparato por ultrasonidos, de dimensiones reducidas, para fisioterapia y rehabilitación veterinaria, que utiliza un particolar estadio de salida denominado clase E. La eficacia mecánica que se obtiene mediante el estadio de salida de clase E es netamente superior a aquellas que se obitienen con los estadios de salida tradicionales y permite al operador suministrar altas potencias sobre el  paciente, de modo constante y controlado en relación a la impedancia tisular, con bajo efecto térmico.
FISIOSONIC® es una tecnología de última generación dotada con aplicadores multifrecuencia 1-3MHz. Estas frecuencias pueden utilizarse por separado o en modo conjunto durante el tratamiento. FISIOSONIC® ofrece además del método tradicional 2 funciones novedosas: el tratamiento secuencial y la conmutación automática de la frecuencia.

El tratamiento secuencial ofrece al operador la posibilidad de utilizar cabezales para barrido multidiscos dotados de una alta superficie de contacto y simplemente sujetados con una cinta elástica. La emisión de los ultrasonidos llega en modo secuencial y permite al operador conseguir un tratamiento automático sobre una amplia superficie, sin ser necesaria una intervención manual exclusiva.
La conmutación automática de la frecuencia es también posible por medio del exclusivo dispositivo A.F.S. (AUTOMATIC FREQUENCY SWITCHING) que permite utilizar contemporáneamente las diferentes focalizaciones de las frecuencias de 1 y 3MHz, permitiendo configurar tiempos de erogación diferentes por cada frecuencia. Esta característica permite al operador obtener una acción mirada. Los aplicadores son cerrados estancos para tratamientos bajo el agua.

Son posibles dos modalidades de funcionamiento: continuo y pulsado. La modalidad pulsada permite modular la energía (DUTY-CYCLE variable del 10% al 90%) para reducir el efecto térmico manteniendo invariable la presión de pico ejercitada sobre el tejido por la onda acústica. La densidad de potencia de salida puede ser regulada de 0 W/cm² a 3 W/cm².
FISIOSONIC® está dotado de sistemas de autocalibración y de control de contacto, visible y acústico. El aparato está provisto de una salida de corriente para conectar a aparatos de electroterapia (serie Modulo); el operador tiene así la posibilidad de efectuar, con cualquiera de los cabezales proporcionados, una terapia combinada.

FISIOSONIC® cuenta con una librería de protocolos terapéuticos preestablecidos, dedicados a patologías tanto agudas como crónicas. Ofrece aloperador la posibilidad de crear programas personalizados a medida para el paciente e indicados para las diferentes patologías y zonas a tratar, permitiendo terapias rápidas y eﬁcaces.
La interfaz de FISIOSONIC® en versión táctil proporciona la visualización de los parámetros sobre una amplia pantalla en color que permite la lectura incluso a distancia y ofrece al operador la posibilidad de seleccionar, modiﬁcar y controlar las funciones y los parámetros de funcionamiento.

Una característica única de FISIOSONIC® en versión táctil es el Wizard, una guía digital para el empleo paso a paso del aparato. Gracias a un software intuitivo, el Wizard guía al operador en la selección de protocolos terapéuticos preestablecidos, dedicados a patologías tanto agudas como crónicas.
PROTOCOLOS PREESTABLECIDOS BÚSQUEDA RAPIDA CON EL BUSCADOR INTERNO
por patología, n. programa, zona del cuerpo

SELECCIÓN PROTOCOLO LIBRE
frecuencia, switching de frecuencia, duty-cycle, duración

CREACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS
salvar datos, 100 memorias libres, programas multifásicos hasta 4 fases

ACTUALIZABLE POR PUERTO USB
